**Основные правила эксплуатации стабилизаторов напряжения ГЕРЦ-М**

1. **Не используйте стабилизатор в зоне досягаемости маленьких детей и домашних животных.**
2. **Сверху на стабилизатор нельзя класть различные вещи, в том числе и одежду. С боков и снизу стабилизатора не должно быть предметов, затрудняющих поступление холодного воздуха.**
3. **Не засовывать в стабилизатор посторонние предметы, не поливать водой и т.д. В случае попадания внутрь стабилизатора воды или посторонних предметов через отверстия вентиляции стабилизатор должен быть немедленно отключен. Просушивание и извлечение предметов должно проводиться квалифицированным специалистом.**
4. **Использовать стабилизатор строго по его целевому назначению.**
5. **Не вскрывать/развинчивать стабилизатор напряжения. Нарушение пломб на корпусе, а также наличие следов от посторонних предметов или веществ может привести к потере гарантии.**
6. **Стабилизатор предназначен для установки и работы в непрерывном режиме во взрывобезопасных помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли.**

**Климатические условия эксплуатации:**

**-атмосферное давление от 96 до 106,5 кПа;**

**-температура окружающей среды от 0 до 35 ° С;**

**-относительная влажность не более 80%**

**Помещение не должно содержать агрессивных газов, паров, приводящих к коррозии металлов, токопроводящей и абразивной пыли. Не допускается вибрация и ударные воздействия на месте установки.**

**Несоблюдение данных правил и требований может привести к выходу стабилизатора напряжения из строя.**

**Нарушение данных правил может привести к потере гарантии!**